




**2023年普宁市洪阳镇新安村党建宣传建设项目采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 图例 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 党徽 | 材质：镀锌钢板；  规格：3810\*300\*1541mm； 采用钢筋混凝土基座：4000\*1000\*300mm（表面贴30厚黑色花岗岩石）；  包含基础建设； 具体详见图纸（附一） | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 宣传栏一 | 材质：镀锌钢板； 表处理：外观颜色采用静电喷塑工艺； 立柱500\*500\*700mm镀锌方管；  包含基础建设； 具体详见图纸（附一） | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 宣传栏二 | 材质：镀锌钢板； 表处理：外观颜色采用静电喷塑工艺； 顶棚框架：30\*50\*1.5mm t=1.5mm； 中框镀锌方管30\*30mm t=1.5mm； 视窗6mm厚有机玻璃，背景板为5mm厚乳白色亚克力板； 立柱250\*150\*3mm镀锌方管；  包含基础建设； 具体详见图纸（附一） | 4 | 套 |  |  |  |
| 4 | 健身器材1 | 尺寸：4500\*500\*1600；  支持埋地安装，加粗横梁，固定螺丝加强，轴承需是国标以上材质。材质全部需采用国标碳钢管，静电烤漆等多层工艺技工，色泽均匀光亮。包送货上门，安装调试；  包含基础建设； 具体详见图纸（附一） | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 健身器材2 | 尺寸：3050\*340\*1535；  支持埋地安装，加粗横梁，固定螺丝加强，轴承需是国标以上材质。材质全部需采用国标碳钢管，静电烤漆等多层工艺技工，色泽均匀光亮。包送货上门，安装调试；  包含基础建设；  具体详见图纸（附一） | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 健身器材3 | 尺寸：2030\*340\*1535；  支持埋地安装，加粗横梁，固定螺丝加强，轴承需是国标以上材质。材质全部需采用国标碳钢管，静电烤漆等多层工艺技工，色泽均匀光亮，包送货上门，安装调试；  包含基础建设； 具体详见图纸（附一） | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 健身器材4 | 尺寸：1750\*1100\*1000；  支持埋地安装，加粗横梁，固定螺丝加强，轴承需是国标以上材质。材质全部需采用国标碳钢管，静电烤漆等多层工艺技工，色泽均匀光亮，包送货上门，安装调试；  包含基础建设；  具体详见图纸（附一） | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 健身器材5 | 尺寸：1950\*1200\*1300；  支持埋地安装，加粗横梁，固定螺丝加强，轴承需是国标以上材质。材质全部需采用国标碳钢管，静电烤漆等多层工艺技工，色泽均匀光亮，包送货上门，安装调试；  包含基础建设； 具体详见图纸（附一） | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 健身器材6 | 尺寸：1250\*250\*1150；  支持埋地安装，加粗横梁，固定螺丝加强，轴承需是国标以上材质。材质全部需采用国标碳钢管，静电烤漆等多层工艺技工，色泽均匀光亮，包送货上门，安装调试；  包含基础建设； 具体详见图纸（附一） | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 石椅 | 尺寸：1500\*400\*480 材质：花岗岩  包含基础建设； 具体详见图纸（附一） | 19 | 套 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  | |

**附件一**

****

****