附件：

上坛村路灯规格参数及技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **品牌规格参数及技术要求** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **金额****（元）** | **备注** |
| 6米太阳能路灯100W | 1、灯杆高6m，壁厚2.2mm，采用Q235B钢材，灯杆下部淡宝蓝颜色厚2.2mm；2、灯源100W，太阳能板100W，80AH安时蓄电池，太阳能板及太阳能电池位于路灯上部；3、结构为混凝土基础带预埋钢板260mm宽； | 套 | 53 |  |  |  |
| 太阳能路灯单臂挑灯 | 1、100W灯源，太阳能板100W，80AH安时蓄电池，太阳能板及太阳能电池位于路灯上部；2、臂展1.5米内； | 套 | 1 |  |  |  |
| 太阳能中国结 | 1、太阳能中国结长度1200mm，宽度620mm；2、太阳能板30W，发光光源15W； | 套 | 67 |  |  |  |
| **合计（含税）：￥ 元 大写（人民币）：**  |

备注：产品型号，品牌规格参数是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的，供应商可以采用其他性能的产品，但是所有功能必须能优于同类型参数的产品。