
普宁市汤坑水库饮用水水源保护区和普宁市白沙溪水库饮用水水源

保护区调整方案
2026年10月

一、基本情况
普宁市汤坑水库饮用水水源保护区和普宁市白沙溪水库饮用水水源保护区于1999年经广东省人民政府批复划定，两者均只划定了一级保护区的水域和陆域，其中汤坑水库饮用水源一级保护区水域保护范围为汤坑水库全部水域，陆域保护范围为汤坑水库58.26米正常水位线向陆纵深1000米的陆域；白沙溪水库饮用水源一级保护区水域保护范围为白沙溪水库全部水域，陆域保护范围为白沙溪水库382米正常水位线向陆纵深1000米的陆域。近年来，随着普宁市供水结构调整以及社会经济发展变化，原划定的普宁市汤坑水库饮用水水源保护区和普宁市白沙溪水库饮用水水源保护区范围与当地的发展已不相适应，划定的保护区范围与现行《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018)中的划分方法不相符，划定的一级保护区陆域范围为一级保护区水域向陆纵深1000m，未考虑防洪堤坝，存在部分陆域范围超过了分水岭范围，且一级保护区陆域范围内涉及村庄和工厂等区域，与一级保护区的保护要求相冲突。白沙溪水库实际未建取水口和水厂，而是作为汤坑水库的上库供水和发电。因此，为了能够更好地平衡水源保护与区域发展需求，充分发挥多水源系统的协同效益，实现供水安全与空间发展的统筹兼顾，普宁市拟开展普宁市汤坑水库饮用水水源保护区和普宁市白沙溪水库饮用水水源保护区调整工作。

二、调整方案
1、调整依据
依据《中华人民共和国水法》、《广东省水污染防治条例》等法律法规，同时按照《地表水环境质量标准》、《饮用水水源保护区划分技术规范》等文件的规定开展相关工作。
2、调整原则
（1）水质保障

按照“只能更好，不能变坏”的要求，以确保饮用水源水质达标和安全作为前提条件和根本目标，水源保护区调整后，污染防治力度不减弱，水质目标不降低。

（2）科学规范

饮用水水源保护区优化调整要与现行的国家、省、市相关法律法规相协调，以国家和省的饮用水水源保护区划分技术规范或指引为指导，依法依规开展论证工作，科学规范划分及调整饮用水水源保护区范围。

（3）合理可行

从实际情况出发，综合考虑水源地周边污染源分布、土地利用、集水汇流特性等情况，在充分论证区域供水水质水量的可保障性，充分衔接供水规划、国土空间规划、生态环境保护规划等相关规划的基础上，提出饮用水水源保护区调整方案。
3、调整方案

依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）、《饮用水水源保护区勘界技术指南》（HJ1424-2025）、《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）及其他相关文件，确定普宁市汤坑水库饮用水水源保护区和普宁市白沙溪水库饮用水水源保护区调整方案。具体划定方案见表1，水源保护区范围图见附图。
表1 普宁市汤坑水库饮用水水源保护区和普宁市白沙溪水库饮用水水源保护区调整方案
	序号
	保护区名称
	所属镇
	保护区分级
	水质保护目标
	调整前划定保护区范围
	调整后划定保护区范围
	变化说明
	备注

	
	
	
	
	
	水域
	陆域
	面积（平方公里）
	水域
	陆域
	面积（平方公里）
	
	

	1
	普宁市汤坑水库-白沙溪水库饮用水水源保护区
	下架山镇
	一级
	Ⅰ类
	汤坑水库全部水域
	汤坑水库58.26米正常水位线向陆纵深1000米的陆域
	/
	汤坑水库取水口半径500米范围内正常水位线的水域
	一级保护区水域外200米范围内的集雨区陆域（北侧至水库大坝边界）
	0.51
	调整合并
	原名称：普宁市汤坑水库饮用水水源保护区

	
	
	
	二级
	
	/
	/
	/
	汤坑水库正常水位线内的除一级保护区外的水域，白沙溪水库正常水位线内的全部水域，白沙溪水库至汤坑水库的河段水域
	汤坑水库、白沙溪水库及连接河段的全部集雨区范围内除一级保护区外的陆域，且不超过普宁市域边界（连接河段有护坡的，以护坡为边界）
	21.17
	
	

	2
	
	下架山镇
	一级
	Ⅰ类
	白沙溪水库全部水域
	白沙溪水库382米正常水位线向陆纵深1000米的陆域
	/
	/
	/
	/
	
	原名称：普宁市白沙溪水库饮用水水源保护区

	
	
	
	二级
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	


附图
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拐点坐标
	编号
	经度
	纬度
	编号
	经度
	纬度

	A001
	116.242496
	23.223764
	B009
	116.233401
	23.168663

	A002
	116.245572
	23.220263
	B010
	116.227820
	23.167044

	A003
	116.241742
	23.217340
	B011
	116.220839
	23.168245

	A004
	116.242137
	23.218613
	B012
	116.205049
	23.173545

	A005
	116.238371
	23.219884
	B013
	116.200013
	23.175013

	A006
	116.236813
	23.221458
	B014X
	116.194193
	23.180943

	A007
	116.235266
	23.220326
	B015
	116.193034
	23.184761

	A008
	116.234264
	23.223406
	B016
	116.194209
	23.189577

	A009
	116.236876
	23.224224
	B017
	116.198048
	23.193074

	A010
	116.238863
	23.224561
	B018
	116.204608
	23.192579

	B001
	116.244331
	23.222642
	B019
	116.212449
	23.187552

	B002
	116.249298
	23.219056
	B020
	116.220313
	23.186121

	B003
	116.256250
	23.212639
	B021
	116.223928
	23.191977

	B004
	116.257361
	23.200972
	B022
	116.221250
	23.200972

	B005M
	116.251513
	23.187755
	B023
	116.210972
	23.204861

	B006M
	116.252821
	23.183445
	B024
	116.210417
	23.209306

	B007
	116.253587
	23.178800
	B025
	116.216630
	23.218089

	B008M
	116.248253
	23.177131
	B026
	116.228298
	23.221600



